1. לעבוד עם דוקר
2. ה-CX לוס מאוד קשה למימוש ודורש המון זיכרון. לבחור רנדומלית מספר כלשהו של פיקסלים (אין מספר קסם).
3. להקטין את גודל הצעד ככל שמתקדמים.

להמשך:

1. לקחת את הגנרטור ולנסות לשלב אותו. לשים לב שב-SINGAN הארכיטקטורה מוגדרת לסקאלה מוגדרת. בתור התחלה לקחת רק סקאלה אחת. אפשר להתחיל מרזולציה נמוכה, לבדוק כמה רזולוציה.
   1. לעשות עם רעש בודד (Z בודד) ברגע שזה עובד, אז בכל פעם להגריל את ה-Z בכניסה.
   2. להבין איך אמורים לשלוט ברזולציות שונות
2. להוסיף scheduler , ואפשר עם ADAM.
3. דו"ח איפיון – להתחיל לכתוב ולסיים עד סוף אפריל.